Łęknica, 09.10.2019 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na usługi nadzoru inwestorskiego**

**(Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)**

**Zaproszenie dotyczy:** zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

1. **Nazwa i adres:** Gmina Miejska w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701.
2. **Rodzaj zamawiającego:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F.

1. **Rodzaj zamówienia:** usługi.
2. **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F.
4. Obecnie ulica ma nawierzchnię szutrową z licznymi zagłębieniami, nie posiada oznakowania poziomego, odwodnienia i oświetlenia. Istniejący chodnik ma szerokość ok. 1m. Droga stanowi połączenie ul. Leśnej i ul. Tadeusza Kościuszki. Planuje się przebudowę odcinka ulicy o długości 128 m oraz budowę sięgacza ulicy do działek budowlanych o długości 50 m zakończonego pętlą do zawracania. Ulica Szkolna od strony łącznika oraz łącznik od strony ul. Leśnej będą posiadać chodnik (346m2). Dla potrzeb odwodnienia ulicy zaplanowano odcinek kanalizacji deszczowej włączony do sieci istniejącej. Projektuje się również oświetlenie drogowe, odcinek kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz napowietrznych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia.
5. Przyjęto następujące parametry techniczne: ulica Szkolna - droga gminna ‐ klasa „D”, prędkość projektowa ‐ 30 km/h, szerokość jezdni ‐ 5.50 m, szerokość chodnika ‐ 2.00 m, szerokość pobocza gruntowego ‐ 1.00 m, kategoria ruchu ‐ KR2, obciążenie ‐ 80 kN/oś; sięgacz ulicy Szkolnej – droga gminna ‐ klasa „D”, prędkość projektowa ‐ 30 km/h, szerokość jezdni ‐ 4.50 m, szerokość chodnika ‐ 1.25 m, szerokość pobocza gruntowego ‐ 1.00 m, kategoria ruchu ‐ KR2, obciążenie ‐ 80 kN/oś.
6. Konstrukcja jezdni ul. Szkolnej i sięgacza: 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11 S), 8 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22 P), 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm układanego w dwóch warstwach, 15 cm ‐ warstwa ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa układana z betoniarki.
7. W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano kanalizację: średnica D 160 mm, łączna długość L = 39,60 m (przykanaliki); średnica D 250 mm, łączna długość L = 93,80 m (kanał). Wykonany został odcinek pomiędzy Di a D1. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano: studzienki włazowe o średnicy Dw=1000 mm – 5 szt, w tym jedna nabudowana na kanale istniejącym D 400; studzienki wpustów deszczowych o średnicy Dw=500 mm ‐ 5 szt., studzienkę z tworzywa D 425 mm.
8. W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano: przykanaliki średnica D 160 mm, łączna długość L = 31,00 m; kanał średnica D 200 mm, łączna długość L = 93,00 m; studzienki – 3 szt, adaptację studzienki włączeniowej na kanale istniejącym ‐ 1 szt.
9. W zakresie wodociągu zaprojektowano: sieć wodociągową średnica D 90x5,4mm, długość L = 41,20 m; przyłącza wodociągowe średnica D 32x3,0 mm, długość łączna L = 26,30 m.
10. Przewiduje się budowę oświetlenia ulicy Szkolnej i jej sięgacza. Długość projektowanej sieci oświetleniowej wynosi L= 155 m. Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane, o przekroju ośmiokątnym, wysokości 8 m z wysięgnikami pojedynczymi długości 1,5 m, zabudowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wszystkie słupy będą posiadać oprawy oświetleniowe ze źródłami LED.
11. Istniejący słup rozkraczny linii napowietrznej 20kV, koliduje z projektowaną drogą. Słup będzie zdemontowany, a w odległości 0,8m od projektowanej jezdni projektuje się zabudowę nowego słupa. Istniejący słup rozkraczny linii napowietrznej niskiego napięcia będzie zdemontowany, natomiast przy krawędzi projektowanego chodnika projektuje się zabudowę nowego słupa.
12. Projekt obejmuje przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej sieci telekomunikacyjnej oraz demontaż elementów przebudowanej linii napowietrznej, w tym posadowienie nowego słupa kablowego o h=7,0m.
13. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 3 do Zaproszenia (Dokumentacja projektowa).
14. Z wykonawcą robót budowlanych zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.
15. Przedmiot zamówienia określać będzie również:
16. Oferta wykonawcy robót budowlanych do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;
17. Umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.

**SEKCJA III: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA**

1. Zamówienie należy zrealizować nie później niż od dnia przekazania placu budowy wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na podstawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. Przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych do 31.12.2019 r.
2. Zamawiający przewiduje, że wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia 30.08.2020 r.
3. Zamawający zastrzega, że termin wykonania robót, a tym samym pełnienia nadzoru inwestorskiego może zostać wydłużony, jednak nie dalej niż do 31.12.2020 r. Wykonawcy usługi nadzoru nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

**SEKCJA IV: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikające z prawa budowlanego, to jest posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
2. inżynieryjnej drogowej – osoba posiadająca te uprawnienia będzie pełnić jednocześnie funkcję koordynatora prac inspektorów nadzoru,
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonywania powierzonych im czynności objętych przedmiotem zamówienia.

1. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach.
2. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art. 12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób nie mających polskiego obywatelstwa możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
3. Oferta Wykonawcy niespełniającego w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia). Jednocześnie Wykonawca wskaże osobę/osoby, które wyznaczy do pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.

**SEKCJA V: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** publiczne zaproszenie do składania ofert

**Kryteria oceny ofert:** Jako jedyne kryterium oceny ofert Zamawiającyustanawia najniższą cenę (minimalizacja).

Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał poniższym wzorem

 cena oferty brutto najniższa

Ilość punktów = x 100 x 100 %

 cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty

**Termin i sposób składania ofert:**

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 18.10.2019 r. do godziny 10:00** pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 103 lub faksem na numer 683624701 lub pocztą elektroniczną na adres **oferty@umleknica.pl.**
2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej (**oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu Wykonawcy**).
3. Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Wszelka korespondencja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywać się będzie w sposób, jak dla złożenia oferty (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną).
5. W ofercie Wykonawca umieści ryczałtową cenę ofertową netto, obliczy wartość należnego podatku VAT (jeśli dotyczy) i wskaże ryczałtową cenę ofertową brutto (cena netto powiększona o podatek VAT).
6. W ofercie Wykonawca wskaże **dokona podziału ceny ofertowej na dwie składowe** (cena za nadzór **nad robotami kwalifikowalnymi** oraz cena za nadzór **nad robotami niekwalifikowalnymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.** Ceny te będą podstawą do wystawienia faktur. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego Zamawiający przyjmuje, że **21,55% ceny ofertowej stanowi wartość nadzoru nad robotami niekwalifikowalnymi** w projekcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach FDS (podział) określają Przedmiary robót będące składową załącznika nr 3 do Zaproszenia (Dokumentacji Projektowej).
7. Warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
8. Dokumentacja Zaproszenia dostępna jest na stronie: http://bip.umleknica.pl/.
9. W przypadku wykonawców występujących wspólnie:
10. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
11. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania – z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
12. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
13. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np.: *„oznaczenie Wykonawcy”* należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
14. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana, zobowiązani są przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

*Burmistrz Łęknicy*

*/-/ Piotr Kuliniak*

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Dokumentacja projektowa