Łęknica, 09.10.2019 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na usługi nadzoru inwestorskiego**

**(Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro)**

**Zaproszenie dotyczy:** zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

1. **Nazwa i adres:** Gmina Miejska w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701.
2. **Rodzaj zamawiającego:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy.

1. **Rodzaj zamówienia:** usługi.
2. **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy.
4. Zakres robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego obejmuje przebudowę dwóch istniejących odcinków dróg gminnych wewnętrznych położonych na działce nr 213/1, 251/8, 213/1, 251/8, 212, 218/2 ‐ obręb 1 – Łęknica.
5. Przyjęto następujące parametry techniczne:

* droga gminna wewnętrzna ‐ klasa „D”,
* prędkość projektowa ‐ 30 km/h,
* szerokość jezdni ‐ 5.50 m,
* szerokość chodników ‐ zmienna, min. 1.25 m
* kategoria ruchu ‐ KR2,
* obciążenie ‐ 100 kN/oś.

1. Planuje się przebudowę dwóch odcinków dróg o długości L1=94m i L2=59m. Generalnie zachowano usytuowanie krawędzi jezdni. Podstawową zmianą jest wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu na drodze oznaczonej jako nr 2. Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów oraz dwóch krótkich fragmentów istniejącego ciągu pieszo‐rowerowego. Odwodnienie ulicy będzie odbywać się do istniejących wpustów deszczowych (jak w stanie istniejącym). Jezdnia ograniczona będzie za pomocą krawężników betonowych. Chodniki będą w większości przylegały do istniejących ogrodzeń i budynków bądź będą się stykać z istniejącymi nawierzchniami poza pasem drogowym. W pozostałych przypadkach zaprojektowano obramowanie z obrzeży betonowych. Przewiduje się regulację wszystkich włazów i obudów studni urządzeń podziemnych; obudowy zniszczone należy wymienić na nowe. Dodatkowo należy wykonać na studni kanalizacyjnej w km 0+060 strona lewa żelbetową płytę.
2. Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni.

*Jezdnia:*

* 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
* 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
* 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
* 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,
* 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej,
* 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
* 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
* 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,

*Chodniki:*

* 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej,
* 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
* 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
* 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%,

*Ciąg pieszo‐rowerowy:*

* 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej,
* 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
* 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
* 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%,

1. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 3 do Zaproszenia (Dokumentacja techniczna).
2. Z wykonawcą robót budowlanych zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Przedmiot zamówienia określać będzie również:

* Oferta wykonawcy robót budowlanych do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;
* Umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.

**SEKCJA III: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA**

1. Zamówienie należy zrealizować nie później niż od dnia przekazania placu budowy wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na podstawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. Przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych do 31.12.2019 r.
2. Zamawiający przewiduje, że wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia 30.08.2020 r.
3. Zamawający zastrzega, że termin wykonania robót, a tym samym pełnienia nadzoru inwestorskiego może zostać wydłużony, jednak nie dalej niż do 31.12.2020 r. Wykonawcy usługi nadzoru nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

**SEKCJA IV: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikające z prawa budowlanego, to jest posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
2. inżynieryjnej drogowej, lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonywania powierzonych im czynności objętych przedmiotem zamówienia.
3. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art. 12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób nie mających polskiego obywatelstwa możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
4. Oferta Wykonawcy niespełniającego w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia). Jednocześnie Wykonawca wskaże osobę/osoby, które wyznaczy do pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.

**SEKCJA V: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** publiczne zaproszenie do składania ofert

**Kryteria oceny ofert:** Jako jedyne kryterium oceny ofert Zamawiającyustanawia najniższą cenę (minimalizacja).

Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał poniższym wzorem

cena oferty brutto najniższa

Ilość punktów = x 100 x 100 %

cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty

**Termin i sposób składania ofert:**

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do 18.10.2019 r. do godziny 10:00** pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 103 lub faksem na numer 683624701 lub pocztą elektroniczną na adres **oferty@umleknica.pl.**
2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej (**oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu Wykonawcy**).
3. Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Wszelka korespondencja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywać się będzie w sposób, jak dla złożenia oferty (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną).
5. W ofercie Wykonawca umieści ryczałtową cenę ofertową netto, obliczy wartość należnego podatku VAT (jeśli dotyczy) i wskaże ryczałtową cenę ofertową brutto (cena netto powiększona o podatek VAT).
6. W ofercie Wykonawca **dokona podziału ceny ofertowej na dwie składowe** (cena za nadzór **nad robotami kwalifikowalnymi** oraz cena za nadzór **nad robotami niekwalifikowalnymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.** Ceny te będą podstawą do wystawienia faktur. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego Zamawiający przyjmuje, że **2,18% ceny ofertowej stanowi wartość nadzoru nad robotami niekwalifikowalnymi** w projekcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
7. Warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
8. Dokumentacja Zaproszenia dostępna jest na stronie: http://bip.umleknica.pl/.
9. W przypadku wykonawców występujących wspólnie:
10. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
11. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania – z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
12. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
13. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np.: *„oznaczenie Wykonawcy”* należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
14. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana, zobowiązani są przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

*Burmistrz Łęknicy*

*/-/ Piotr Kuliniak*

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Dokumentacja techniczna